Програма
діяльності та розвитку комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2027-2029 роки

1. Вступ                                    
Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2027-2029 роки (далі - Програма) розроблена для забезпечення сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Старокостянтинівської міської територіальної громади та спрямована на задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, містить пріоритетні завдання, конкретні заходи щодо технічного переозброєння, реконструкції та ремонту  систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків.

2. Визначення проблем
Система водопостачання - це комплекс інженерних споруд для забору води з джерела водопостачання (артсвердловина) зберігання її і подачі до споживачів.
Система водовідведення - це комплекс інженерних споруд, призначених для збирання, видалення та очищення стічних вод, що утворюються в результаті життєдіяльності людей та на промислові підприємства.
Послуги централізованого водопостачання та водовідведення на території Старокостянтинівської територіальної громади надає комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради. 
Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 роках.
В 1992 році введено в дію п’ять свердловин водозабору ділянки Григорівська, в 1998 році пробурено свердловину № 6, у 2012 році - № 7.
Всього на водозаборі працює дві свердловини. П'ять свердловин законсервовані по причині малого дебету води.
Станція другого підйому ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/50, які подають питну воду до споживачів.
На водозаборі ділянки Пашківська експлуатується чотири артезіанські свердловини.
 Станція другого підйому ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.
Водозабір «КЕЧ» нараховує шість свердловин, які законсервовані по причині малого дебету води.
Станція другого підйому водозабору «КЕЧ» - ВНС-1 має три резервуари чистої води.
Один резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний.
На ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР «Сиваш». 
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Загальна протяжність водопровідної мережі становить 62,6 км. З них 19,2 км (30,7 %), знаходиться у ветхому та аварійному стані.
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради обслуговує 30 свердловин та 40,9 км водопровідної мережі у сільських населених пунктах Старокостянтинівської міської територіальної громади.
Водовідведення здійснюється по напірних та самопливних колекторах. Побудовано і працюють сім каналізаційних насосних станцій. Головна каналізаційна насосна станція подає на міські очисні споруди стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км. Обладнання КНС на 50 % застаріле та енергоємне, потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 57,9 км, з них 16,6 км (28,7 %) перебувають у ветхому та аварійному стані. 
Проєктна потужність міських очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 3,2-3,7 тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітренагнітувачі, працюють два. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки. У 2020 році встановлено повітродувку іноземного виробництва потужністю 75 кВт з шафою керування та частотним перетворювачем.
У 2016 році введено в експлуатацію каналізаційні очисні споруди житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу потужністю 200 м3/добу. 
У 2022 році усі основні об’єкти водопостачання та водовідведення були оснащенні резервними джерелами живлення та плавними пусками електродвигунів для аварійного живлення електропостачанням.
[bookmark: _GoBack]Для покращення якості питного водопостачання по вулицях Байдукова, Старомлинська, Київська, у 2019 році введено в експлуатацію станцію водопідготовки на свердловині по вул. Величка, 14.

3.Визначення мети Програми
Метою Програми є задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, а саме:
забезпечення цілодобової подачі води належної якості споживачам; 
попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водопровідно-каналізаційних систем;
покращення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації;
енергозбереження;
покращення фінансового стану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради.

4. Перелік завдань та заходів Програми
Основними завданнями Програми є:
ремонт та будівництво артезіанських свердловин;
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встановлення резервного електроживлення об’єктів водозабезпечення та водовідведення;
проведення планових профілактичних ремонтів обладнання та його заміна на сучасне;
заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення;
впровадження сучасних технологій очистки стічних вод;
реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд міста;
технічне переоснащення обладнання ВНС та артсвердловин з встановленням регульованого електропривода;
підвищення кваліфікації працівників підприємства;
придбання та встановлення аварійного електроживлення (забезпечення резервними джерелами живлення) об’єктів водопостачання та водовідведення.

5. Фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є:
кошти державного бюджету;
кошти місцевого бюджету;
власні кошти підприємства.

6. Очікувані результати     
Виконання програми дасть можливість:
підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуації в громаді;
зменшити витрати матеріальних ресурсів на підприємстві;
підвищити надійність водопостачання та водовідведення в умовах військового стану.
