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Програма
діяльності та розвитку комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2027-2029 роки

1. Вступ                                    
Програма діяльності та розвитку комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради на 2027-2029 роки (далі - Програма) розроблена для забезпечення сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Старокостянтинівської міської територіальної громади та спрямована на задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, містить пріоритетні завдання, конкретні заходи щодо технічного переозброєння, реконструкції та ремонту  систем водопостачання, водовідведення та очищення стоків.

2. Визначення проблем
Система водопостачання - це комплекс інженерних споруд для забору води з джерела водопостачання (артсвердловина) зберігання її і подачі до споживачів.
Система водовідведення - це комплекс інженерних споруд, призначених для збирання, видалення та очищення стічних вод, що утворюються в результаті життєдіяльності людей та на промислові підприємства.
Послуги централізованого водопостачання та водовідведення на території Старокостянтинівської територіальної громади надає комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради. 
Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 роках.
В 1992 році введено в дію п’ять свердловин водозабору ділянки Григорівська, в 1998 році пробурено свердловину № 6, у 2012 році - № 7.
Всього на водозаборі працює дві свердловини. П'ять свердловин законсервовані по причині малого дебету води.
Станція другого підйому ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/50, які подають питну воду до споживачів.
На водозаборі ділянки Пашківська експлуатується чотири артезіанські свердловини.
 Станція другого підйому ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.
Водозабір «КЕЧ» нараховує шість свердловин, які законсервовані по причині малого дебету води.
Станція другого підйому водозабору «КЕЧ» - ВНС-1 має три резервуари чистої води.
Один резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний.
На ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР «Сиваш». 
Загальна протяжність водопровідної мережі становить 62,6 км. З них 19,2 км (30,7 %), знаходиться у ветхому та аварійному стані.
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради обслуговує 30 свердловин та 40,9 км водопровідної мережі у сільських населених пунктах Старокостянтинівської міської територіальної громади.
Водовідведення здійснюється по напірних та самопливних колекторах. Побудовано і працюють сім каналізаційних насосних станцій. Головна каналізаційна насосна станція подає на міські очисні споруди стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км. Обладнання КНС на 50 % застаріле та енергоємне, потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 57,9 км, з них 16,6 км (28,7 %) перебувають у ветхому та аварійному стані. 
Проєктна потужність міських очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 3,2-3,7 тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітренагнітувачі, працюють два. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки. У 2020 році встановлено повітродувку іноземного виробництва потужністю 75 кВт з шафою керування та частотним перетворювачем.
У 2016 році введено в експлуатацію каналізаційні очисні споруди житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу потужністю 200 м3/добу. 
У 2022 році усі основні об’єкти водопостачання та водовідведення були оснащенні резервними джерелами живлення та плавними пусками електродвигунів для аварійного живлення електропостачанням.
Для покращення якості питного водопостачання по вулицях Байдукова, Старомлинська, Київська, у 2019 році введено в експлуатацію станцію водопідготовки на свердловині по вул. Величка, 14.

3.Визначення мети Програми
Метою Програми є задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, а саме:
забезпечення цілодобової подачі води належної якості споживачам; 
попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водопровідно-каналізаційних систем;
покращення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації;
енергозбереження;
покращення фінансового стану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради.

4. Перелік завдань та заходів Програми
Основними завданнями Програми є:
ремонт та будівництво артезіанських свердловин;
встановлення резервного електроживлення об’єктів водозабезпечення та водовідведення;
проведення планових профілактичних ремонтів обладнання та його заміна на сучасне;
заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення;
впровадження сучасних технологій очистки стічних вод;
реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд міста;
технічне переоснащення обладнання ВНС та артсвердловин з встановленням регульованого електропривода;
підвищення кваліфікації працівників підприємства;
придбання та встановлення аварійного електроживлення (забезпечення резервними джерелами живлення) об’єктів водопостачання та водовідведення.

5. Фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є:
кошти державного бюджету;
кошти місцевого бюджету;
власні кошти підприємства.

6. Очікувані результати     
Виконання програми дасть можливість:
підвищити якість питної води та очищення стічних вод;
поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуації в громаді;
зменшити витрати матеріальних ресурсів на підприємстві;
підвищити надійність водопостачання та водовідведення в умовах військового стану.
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